(module ED555/6DS (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 8.750003 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_ED555/6DS_OST (at 8.750003 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500003 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000004 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500005 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000005 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500006 0) (size 1.651 1.651) (drill 1.143) (layers *.Cu *.Mask))
)
