(module "EDS105Z3R6H" (layer F.Cu)
  (descr "H2 case")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (fp_text reference C** (at 10.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 10.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EDS105Z3R6H" (at 10.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.995 1.995) (drill 1.33) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.995 1.995) (drill 1.33) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EDS105Z3R6H.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
