(module "EEEFK1V331P" (layer F.Cu)
  (descr "G")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EEEFK1V331P" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 4.35 0) (size 2.000 4.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -4.35 0) (size 2.000 4.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model EEE-1HA221P.stp
    (at (xyz 0 0 0.039370078740157))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
