(module "ETQP3M1R0KVN" (layer F.Cu)
  (descr "ETQP3M_KVN")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at -0.372 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.372 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ETQP3M1R0KVN" (at -0.372 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.921 -0 0) (size 2.413 3.429) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.921 -0 0) (size 2.413 3.429) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ETQ-P3M150KVN.stp
    (at (xyz 0 0 0.085039373457901))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
