(module FCX495TA (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT89_DIO (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.9939) (size 0.5334 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.9939) (size 0.6096 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 1.9939) (size 0.5334 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
