(module easyeda2kicad:DPAK-3_L6.6-W6.1-P2.28-LS9.9-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.29) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DPAK-3_L6.6-W6.1-P2.28-LS9.9-BR (at 0 6.29) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 3.43 2.29 0.00) (size 2.22 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.43 -2.29 0.00) (size 2.22 1.07) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.43 0.00 0.00) (size 5.92 5.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FJD5553TM/FJD5553TM.3dshapes/TO-252-3L-3P_L6.6-W6.1-H2.3-LS9.5-P4.6.wrl"
		(offset (xyz -915.340 682.900 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)