(module "FS24100C2" (layer F.Cu)
  (descr "FS24-100-C2-2")
  (tags "Transformer")
  (fp_text reference T** (at 10.096 -15.24) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 10.096 -15.24) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FS24100C2" (at 10.096 -15.24) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.731 -0) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.462 -0) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 20.193 -0) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -30.48) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.731 -30.48) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 13.462 -30.48) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 20.193 -30.48) (size 2.286 2.286) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (model FS24-100-C2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
