(module "FTSH-107-XX-YYY-D-RA" (layer F.Cu)
  (descr "FTSH-107-XX-YYY-D-RA")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FTSH-107-XX-YYY-D-RA" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.1 1.1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model FTSH-107-01-L-D-RA.stp
    (at (xyz 0.14842519609947 0.026771653824904 -0.02401574859469))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
