(module FUSE_3568 (layer F.Cu) (tedit 64F2B3F2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.075 -4.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSE_3568 (at -2.535 4.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.96 -1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.96 1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.96 -1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4.96 1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)