(module TK31V60W5 (layer F.Cu) (tedit 6527B79A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.3 2.1) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.845687 -3.0099) (size 0.909574 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.845687 -1.0033) (size 0.909574 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.845687 1.0033) (size 0.909574 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.845687 3.0099) (size 0.909574 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.534001 0) (size 4.349999 7.200001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
