(module "HDRV5W66P0X254_1X5_1229X254X1074P" (layer F.Cu)
  (descr "87224-5")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HDRV5W66P0X254_1X5_1229X254X1074P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 87224-5.stp
    (at (xyz 0.1999999969963 0 0.090157478813111))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
