(module Connector_IDC:IDC-Header_2x08_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5EAC9A07)
  (descr "Through hole IDC box header, 2x08, 2.54mm pitch, DIN 41651 / IEC 60603-13, double rows, https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SsEcesNF15N3Lb4niX7dcUr-NY5_MFPQhobNuNppn4/edit#gid=0")
  (tags "Through hole vertical IDC box header THT 2x08 2.54mm double row")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -6.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IDC-Header_2x08_P2.54mm_Vertical (at 1.27 23.88) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 1.27 8.89 90) (layer F.Fab))
  (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 17.78) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.147059))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_IDC.3dshapes/IDC-Header_2x08_P2.54mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
