(module "INDPM132129X640N" (layer F.Cu)
  (descr "IHLP5050FDER100M01")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "INDPM132129X640N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.6 0 0) (size 3.55 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.6 0 0) (size 3.55 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model IHLP5050FDER100M01.stp
    (at (xyz -0.17834646495308 0.089763778401172 -0.094488192731001))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
