(module "IQD-HC-49-4H" (layer F.Cu)
  (descr "IQD-HC-49-4H")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (fp_text reference Y** (at -0.317 -0.048) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.317 -0.048) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IQD-HC-49-4H" (at -0.317 -0.048) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.44 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.44 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LFXTAL027945Bulk.stp
    (at (xyz 0 0 0.044881889200586))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
