(module easyeda2kicad:PG-TO263-3_L10.3-W9.4-P2.54-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TO263-3_L10.3-W9.4-P2.54-BR (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -4.82 -0.00 -90.00) (size 11.00 10.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.82 -2.54 -90.00) (size 1.50 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 4.82 2.54 -90.00) (size 1.50 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRFS7530TRLPBF/IRFS7530TRLPBF.3dshapes/PG-TO263-3_L10.3-W9.4-H4.6-P2.54-BR.wrl"
		(offset (xyz -1.600 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)