(module JST_S3B-PH-K-S_LF__SN_ (layer F.Cu) (tedit 6363D857)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.474225 -3.188995 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST_S3B-PH-K-S_LF__SN_ (at 12.07775 7.19784 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.0 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.0 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.0 0.0) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)