(module "KF3013P" (layer F.Cu)
  (descr "KF301-3P-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.000 -0.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.000 -0.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "KF3013P" (at 5.000 -0.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model KF301-3P.stp
    (at (xyz 0.19685039370079 0.017322834551804 0.19842519534854))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
