(module easyeda2kicad:TO-263-2_L10.4-W8.8-P2.54-LS15.3 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-2_L10.4-W8.8-P2.54-LS15.3 (at 0 8.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -0.00 -4.90 0.00) (size 11.20 9.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.54 4.90 -90.00) (size 4.40 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 4.90 -90.00) (size 4.40 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/L7812ABD2T-TR/L7812ABD2T-TR.3dshapes/TO-263-2_L10.4-W8.8-P2.54-LS15.3.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.610 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)