(module easyeda2kicad:SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR (at 0 6.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at -3.10 0.00 0.00) (size 2.20 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.10 -2.30 90.00) (size 1.10 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.10 0.00 90.00) (size 1.10 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 3.10 2.30 90.00) (size 1.10 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LD1117-3.3/LD1117-3.3.3dshapes/SOT-223-4P_L6.5-W3.5-H1.6-LS7.0-P2.30.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)