(module LED_SMD:LED_1206_3216Metric (layer F.Cu) (tedit 64D163C0)
  (descr "LED SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags LED)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.82) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_1206_3216Metric (at 0 1.82) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.4 0) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.4 0) (size 1.25 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_1206_3216Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
