(module easyeda2kicad:SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP (at 0 7.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd oval (at -1.90 -3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -1.90 3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.64 -3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.91 -3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.64 3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.91 3.00 0.00) (size 0.60 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 -0.00 0.00) (size 3.20 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LM5164DDAR/LM5164DDAR.3dshapes/SO-8_L4.9-W3.9-H1.5-LS5.9-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)