(module "LQM21DN220N00L" (layer F.Cu)
  (descr "0805 (2012) T=1.25±0.2mm")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "LQM21DN220N00L" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.175 -0 90) (size 1.000 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.175 -0 90) (size 1.000 1.150) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LQM21DN100M70L.stp
    (at (xyz 0 0 0.024803149418568))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
