(module easyeda2kicad:DD-PAK-5_L10.6-W10.3-P1.70-LS14.5-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DD-PAK-5_L10.6-W10.3-P1.70-LS14.5-BR (at 0 7.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 smd rect (at -4.67 0.00 0.00) (size 8.25 10.67) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.67 -1.70 180.00) (size 3.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 4.67 -3.40 180.00) (size 3.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 4.67 3.40 180.00) (size 3.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 4.67 1.70 180.00) (size 3.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.67 0.00 180.00) (size 3.00 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LT1764EQ-1.8#PBF/LT1764EQ-1.8#PBF.3dshapes/DD-PAK-5_L10.6-W10.3-P1.70-LS14.5-BR.wrl"
		(offset (xyz -1.310 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)