(module easyeda2kicad:TSOT-23-8_L2.9-W1.6-P0.65-LS2.8-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.98) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TSOT-23-8_L2.9-W1.6-P0.65-LS2.8-BR (at 0 4.98) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at 1.21 0.98 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 1.21 0.33 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 1.21 -0.32 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.21 -0.98 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.21 0.98 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -1.21 0.33 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -1.21 -0.32 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -1.21 -0.98 0.00) (size 1.22 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC6259HTS8#TRMPBF/LTC6259HTS8#TRMPBF.3dshapes/TSOT-23-8_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.65.wrl"
		(offset (xyz -938.560 659.460 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)