(module easyeda2kicad:RES-TH_L22.0-W7.0-P10.00-D1.0-S2.00 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_L22.0-W7.0-P10.00-D1.0-S2.00 (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -5.00 -1.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 5.00 1.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MF72 3D20/MF72 3D20.3dshapes/RES-TH_L21.5-W7.0-H23.5-P10.00-D1.0-S2.00.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)