(module MINI-SMA (layer F.Cu) (tedit 65A6B0BD)
  (descr "mini-SMA diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -1.905 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MINI-SMA (at 2.54 1.905 0) (layer F.Fab))
  (pad KATHODE smd rect (at -1.65 0.0) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad ANODE smd rect (at 1.65 0.0) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)