(module easyeda2kicad:TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-BL (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 2.29 3.74 -90.00) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.00 -3.75 -90.00) (size 6.10 5.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.29 3.75 -90.00) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MJD122TF/MJD122TF.3dshapes/TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.620 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)