(module easyeda2kicad:SOT-523-3_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-523-3_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-BR (at 0 4.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -0.65 0.00 90.00) (size 0.40 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.65 0.50 90.00) (size 0.40 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.65 -0.50 90.00) (size 0.40 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MMBT3904T-7-F/MMBT3904T-7-F.3dshapes/SOT-523-3P_L1.6-W0.8-H0.9-LS1.6-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)