(module "MMBT4401M3T5G" (layer F.Cu)
  (descr "SOT-723 CASE 631AA ISSUE D_2020")
  (tags "Transistor BJT NPN")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 -0.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MMBT4401M3T5G" (at 0.000 -0.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.400 -1.24 0) (size 0.270 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -0.26 0) (size 0.360 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.400 -1.24 0) (size 0.270 0.520) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BC847BM3T5G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
