(module MODULE_DEV-13712 (layer F.Cu) (tedit 642236B5)
  (fp_text reference REF** (at -4.695 -11.41) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_DEV-13712 (at 2.29 11.41) (layer F.Fab))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 6.35 8.255) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
