(module MODULE_STLINK-V3MODS (layer F.Cu) (tedit 65B74484)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -5.075 -2.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_STLINK-V3MODS (at 4.2 31.115 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -7.32003 9.906) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -7.32003 21.336) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -7.32003 22.606) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -7.32003 23.876) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -7.32003 25.146) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -7.32003 26.416) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -7.32003 27.686) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -7.32003 28.956) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 7.32003 28.956 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 7.32003 27.686 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 7.32003 26.416 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -7.32003 11.176) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 7.32003 25.146 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 7.32003 23.876 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 7.32003 22.606 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 7.32003 21.336 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 7.32003 20.066 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 7.32003 18.796 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 7.32003 17.526 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 7.32003 16.256 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 7.32003 14.986 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 7.32003 13.716 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -7.32003 12.446) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 7.32003 12.446 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 7.32003 11.176 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 7.32003 9.906 180.0) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -7.32003 13.716) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -7.32003 14.986) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -7.32003 16.256) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -7.32003 17.526) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -7.32003 18.796) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -7.32003 20.066) (size 1.89992 1.0701) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)