(module MOLEX_0532610471 (layer F.Cu) (tedit 63ED1907)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.65) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.06 2.18) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 0.625 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.875 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -4.425 2.9) (size 2.1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 4.425 2.9) (size 2.1 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.625 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.875 0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
