(module MOLEX_0532610271 (layer F.Cu) (tedit 65C57554)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -3.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_0532610271 (at 6.16 -2.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.625 0.0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 smd rect (at 0.625 0.0) (size 0.8 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S1 smd rect (at -3.175 2.9) (size 2.1 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S2 smd rect (at 3.175 2.9) (size 2.1 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.0762))
)