(module easyeda2kicad:RES-TH_L17.5-W6.0-P7.50-D0.8-S7.50 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_L17.5-W6.0-P7.50-D0.8-S7.50 (at 0 7.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.75 -3.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.75 3.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/NTC 1.5D-15/NTC 1.5D-15.3dshapes/RES-TH_L17.5-W6.0-H22.5-P7.50-D0.8-S6.00.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)