(module "OKI78SR515W36C" (layer F.Cu)
  (descr "OKI-78SR-5/1.5-W36-C-1")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 2.225 -0.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.225 -0.95) (layer F.Fab))
  (fp_text value "OKI78SR515W36C" (at 2.225 -0.95) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.519 1.519) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.600 -0) (size 1.519 1.519) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.100 -0) (size 1.519 1.519) (drill 1.08) (layers *.Cu *.Mask))
  (model OKI-78SR-5_1.5-W36-C.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
