(module Package_SO:OLED_QT1306P82-FS (layer F.Cu) (tedit 671092F8)
  (descr "OLED_QT1306P82-FS")
  (tags "OLED")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2) (layer F.SilkS))
  (pad 16 smd roundrect (at 4.875 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 4.225 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 3.575 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 2.925 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 2.275 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.625 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.975 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.325 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.325 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.975 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.625 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.275 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.925 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.575 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -4.225 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -4.875 0.2125 90) (size 2 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/TSSOP-32_6.1x11mm_P0.65mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
