(module OMNETICS_A79603-001 (layer F.Cu) (tedit 697C61FB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.8 -6.84 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OMNETICS_A79603-001 (at 6.4 -5.9 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.3175 -3.9878) (size 0.381 1.016) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.3175 -2.8448) (size 0.381 0.762) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.3175 -3.9878) (size 0.381 1.016) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.3175 -2.8448) (size 0.381 0.762) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)