(module "ORWH-1T" (layer F.Cu)
  (descr "ORWH-1T")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.661 8.076) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.661 8.076) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ORWH-1T" (at 8.661 8.076) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.4 13.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 15.6 13.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 17.6 7.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.6 1.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.4 1.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ORWH-SH-105D1F,000.stp
    (at (xyz 0.377952770924 -0.30511811023622 0.013385826912452))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
