(module On_Semiconductor-MC74HC4051ADR2G-Manufacturer_Recommended (layer F.Cu) (tedit 5EF1FAC8)
(fp_text reference REF** (at -4.3000010000 -5.9100020000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 9 smd rect (at 2.6400020000 4.4449995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd rect (at 2.6400020000 3.1749995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 11 smd rect (at 2.6400020000 1.9049995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 12 smd rect (at 2.6400020000 0.6349995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 13 smd rect (at 2.6400020000 -0.6349995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 14 smd rect (at 2.6400020000 -1.9049995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 15 smd rect (at 2.6400020000 -3.1749995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 16 smd rect (at 2.6400020000 -4.4449995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd rect (at -2.6400000000 4.4449995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd rect (at -2.6400000000 3.1749995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at -2.6400000000 1.9049995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at -2.6400000000 0.6349995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at -2.6400000000 -0.6349995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -2.6400000000 -1.9049995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -2.6400000000 -3.1749995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 1 smd rect (at -2.6400000000 -4.4449995000 270)(size 0.5799990000 1.1200000000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/On_Semiconductor_-_MC74HC4051ADR2G.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.1000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
