(module On_Shore_Technology-302-S101-MFG (layer F.Cu) (tedit 6375A052)
(fp_text reference REF** (at -11.0250000000 4.5500000000 -270.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -5.0800000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at -2.5400000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 5 thru_hole circle (at 0.0000000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 7 thru_hole circle (at 2.5400000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 9 thru_hole circle (at 5.0800000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -5.0800000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at -2.5400000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 6 thru_hole circle (at 0.0000000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 8 thru_hole circle (at 2.5400000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 10 thru_hole circle (at 5.0800000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(model eec.models/On_Shore_Technology_-_302-S101.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
