(module On_Shore_Technology-302-S201-MFG (layer F.Cu) (tedit 6376D7D9)
(fp_text reference REF** (at -17.3750000000 4.5499990000 -270.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -11.4300000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at -8.8900000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 5 thru_hole circle (at -6.3500000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 7 thru_hole circle (at -3.8100000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 9 thru_hole circle (at -1.2700000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 11 thru_hole circle (at 1.2700000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 13 thru_hole circle (at 3.8100000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 15 thru_hole circle (at 6.3500000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 17 thru_hole circle (at 8.8900000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 19 thru_hole circle (at 11.4300000000 1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -11.4300000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at -8.8900000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 6 thru_hole circle (at -6.3500000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 8 thru_hole circle (at -3.8100000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 10 thru_hole circle (at -1.2700000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 12 thru_hole circle (at 1.2700000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 14 thru_hole circle (at 3.8100000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 16 thru_hole circle (at 6.3500000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 18 thru_hole circle (at 8.8900000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(pad 20 thru_hole circle (at 11.4300000000 -1.2700000000 )(size 1.5700000000 1.5700000000)(drill 1.02)(layers *.Cu))
(model eec.models/On_Shore_Technology_-_302-S201.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
