(module P160KN20QC20B100K (layer F.Cu) (tedit 6466D6C1)
  (descr P160KN2-0QC20B100K-1)
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 0.05 -15.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value P160KN20QC20B100K (at 0.05 6.2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -10) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model P160KN2-0QC20B100K.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
