(module "P2R08P" (layer F.Cu)
  (descr "P2R-08P")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "P2R08P" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.425 13.45) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.425 -1.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.425 -6.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.425 -11.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4.075 -11.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.075 -6.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -4.075 -1.55) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.075 13.45) (size 1.9500000000000002 1.9500000000000002) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model P2R-08P.stp
    (at (xyz -0.012598424915254 0.49685038919524 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
