(module "PDB181K420K103B" (layer F.Cu)
  (descr "PDB181-K420K-103B-1")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 5.000 9.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.000 9.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PDB181K420K103B" (at 5.000 9.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.980 1.980) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.980 1.980) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.980 1.980) (drill 1.32) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PDB181-K420K-103B.stp
    (at (xyz 0.19685039370079 -0.14763779527559 0.6496062992126))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
