(module "PE65612NL" (layer F.Cu)
  (descr "PE-65612NL-5")
  (tags "Transformer")
  (fp_text reference T** (at 4.755 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.755 -2.54) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PE65612NL" (at 4.755 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.160 -5.08) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PE-65612NL.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
