(module easyeda2kicad:D0603-BI (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value D0603-BI (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.62 0.00 0.00) (size 0.87 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.62 0.00 0.00) (size 0.87 0.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PESD0603-240/PESD0603-240.3dshapes/DO0603_L1.6-W0.8-H0.8-LS1.6.wrl"
		(offset (xyz 4.020 1.140 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)