(module "PJ-102AH" (layer F.Cu)
  (descr "PJ-102AH")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.035 -6.411) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.035 -6.411) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PJ-102AH" (at 4.035 -6.411) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.3 3) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.3 -3) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.4 0) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PJ-102AH.stp
    (at (xyz 0.1696850371173 -0.10984251818319 0.25905511510654))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
