(module "PRT16279" (layer F.Cu)
  (descr "PRT-16279-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 17.780 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 17.780 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PRT16279" (at 17.780 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.320 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.860 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.400 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.940 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 30.480 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 33.020 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 35.560 -0) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PRT-16279.stp
    (at (xyz 0.70000002703329 0 0.043700787964768))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
