(module "PT10V10223A2020S" (layer F.Cu)
  (descr "PT10V10-223A2020-S-2")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 2.500 -5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 -5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PT10V10223A2020S" (at 2.500 -5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E1 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at 2.500 -10) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 2.500 -5) (size 4 4) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PT10V10-223A2020-S.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
