(module "PTV09A4020UB203" (layer F.Cu)
  (descr "PTV09A-4020U-B203-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 2.540 -5.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.540 -5.4) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTV09A4020UB203" (at 2.540 -5.4) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.040 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.040 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -1.860 -7) (size 4.560 4.560) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 6.940 -7) (size 4.560 4.560) (drill 2.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PTV09A-4020U-B203.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
